Это папка с драйверами. 
 

Чтобы усатновить драйвер:
1. Подключите Ваш прибор к ПК и включите его.
2. В появившемся мастере установки нвого оборудования выберите установку из указанного места.
3. Укажите установщику, чтобы он искал драйвера в папке CDM 2.08.24 WHQL Certified.
4. Заврешите установку.
5. Прибор должен быть в списке устройств Вашего ПК, и называться как Usb-serial Converter, или FTd2XX divice или  подобное. Установка завершена.

Этот драйвер предназначен для работы в 32 и 64-хразрядных системах в следующих опреационных системах:
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 10.

Для корректной работы приборов необходимо, чтобы был установлен драйвер строго 2012 года. 
современные операционные системы склонны обновляться и сами его менять на более поздний, после чего прибор может не определяться.
В этом случае необходимо вручную переустановить дравер и убедиться что стоит именно он.

