Язык (Language)
В
мВ
мкВ
нВ
пВ
А
мА
мкА
нА
пА
День
Час
Мин
с
мс
мкс
МКл
кКл
Кл
мКл
мкКл
нКл
Ач
мАч
мкАч
Вт
мВт
мкВт
нВт
ТОм
ГОм
МОм
кОм
Ом
мОм
мкОм
Ячейка
Потенциал
Ток
Время
Заряд
Мощность
Импеданс
Активный канал
Название эксперимента (65 симв.)
Прибор
Работа
Диаграмма
Обслуживание
Соединение с прибором
Папка автосохранения
Автоматическая проверка
Рабочий режим
Подключить
Отключить
Выбрать
Выполнить
Простые режимы
Программатор
Планировщик
--
Версия программы
Установленные компоненты:
Использовать AUX аналоговые входы
Подключить AUX входы к электохимической ячейке
Подключить AUX входы к интерфейсному разъему
Использовать модуль ВЧ импеданса
Включить универсальный интерфейс
Конфигурация прибора:
Диапазон потенциала:
Диапазон тока:
Калибровки
Нули
Перейти к потенциалу
Подключить
Отмена
Выберите прибор для подключения
Состояние
Управление
Цвет
Выбор акт.
Цикл
Шаг
Потенциал
Ток
Время
Заряд
Мощность
Память
Режим
Частота
Re
Im
AUX 1
AUX 2
Ячейка
Название
Стационарный
Линейная развертка
Циклическая развертка
Произвольный хроно
Импеданс (F)
Импеданс (E, I, t)
Произвольный импульс
Импульсная развертка
Импульсные аналитические
Импульсные аналитич-е pro
Прерывистое титрование
Пустой режим
13
14
15
16
17
18
19
20
Вернуться в программатор
Применить
Сохранить
Открыть
Выберите рабочий режим
Основное
Прибор
Запуск
Условия
Множители
Задаваемое значение
Время работы
Стартовое значение
Конечное значение
Максимум
Минимум
Скорость развертки
Пройти конечное значение
Шаг развертки
Раз
Стартовое значение
Максимум
Минимум
Скорость развертки
Количество циклов
Количество холостых циклов
Шаг развертки
Сохранять первый цикл из
Единицы времени
Строкам с 1 по
Обнулить все времена
Задать время:
Постояннотоковое значение
Стартовая частота
Конечная частота
Количество частот
Амплитуда
Точность
Выполнить обратный ход по частоте
Быстро
Нормально
Точно
МГц
КГц
Гц
мГц
мкГц
Показывать только
основную работу
Абсолютно
Отн. Е Р.Ц.
Отн.последнего
Вольтметр
Потенциостат
Гальваностат
Диапазон потенциала
Диапазон тока
Минимальный д. тока
Скорость регистрации
IR-компенсация
Т./с
Ом
Вручную
Автоматически
Измерить Е РЦ до начала работы основного режима
Выдержка перед измерением
Длител-ть измер-я
Измерять/выдерживать Е РЦ только в первом цикле программатора
Запускать работу
Измерить Е РЦ после окончания работы основного режима
Выдержка перед измерением
Длител-ть измер-я
Установление перед измерением
Сохранить данные установл-я
Внимание! Любой критерий срабатывает за один шаг только один раз
Ничего не делать
Закончить текущий шаг при
Закончить всю работу при
Сделать текущий цикл последним при
Закончить текущим циклом всю работу при
Закончить шаг и перейти к шагу номер, при
Реверс развертки при
8
9
10
Умножать через каждые
Увеличивать через каждые
циклов программатора
Значение
На
Скорость регистрации
на то же значение
Оставить заданной
Разделить
Умножить
Вкл.
Не менять ни одно значение
Условие завершения по потенциалу 1
Условие завершения по току 1
Условие завершения по заряду 1
Условие завершения по потенциалу 2
Условие завершения по току 2
Условие завершения по заряду 2
Задаваемое значение
Время работы
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
Условие завершения по потенциалу 1
Условие завершения по току 1
Условие завершения по заряду 1
Условие завершения по потенциалу 2
Условие завершения по току 2
Условие завершения по заряду 2
Стартовое значение
Конечное значение
Максимум развертки
Минимум развертки
Скорость развертки 
13
14
15
Не менять ни одно значение
Условие завершения по потенциалу 1
Условие завершения по току 1
Условие завершения по заряду 1
Условие завершения по потенциалу 2
Условие завершения по току 2
Условие завершения по заряду 2
Стартовое значение
Максимум развертки
Минимум развертки
Скорость развертки
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
Условие завершения по потенциалу 1
Условие завершения по току 1
Условие завершения по заряду 1
Условие завершения по потенциалу 2
Условие завершения по току 2
Условие завершения по заряду 2
Задаваемые значения
Длительности
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
Задаваемое значение
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
Частота
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Не менять ни одно значение
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Функция множителей не применима к выбранному режиму работы
Сейчас редактируется:
Простой режим
Шаг программатора
3
Редактировать шаг
Удалить шаг
Удалить все
Копировать ш.
Вставить шаг
Вставить в след.
Количество циклов программатора
Сохранять первый цикл из каждых
Не зацикливать первых шагов
Применить
Сохранить
Открыть
Не выполняется
Только в цикле 1
Во всех циклах
4
Выбрать файл
Удалить файл
Шаг
Описание шага
Время
Память, %
Повторение в циклах
Номер
Файл
Память, %
Гистограмма
Настройки
Таблица отчета
Таблица данных
Общее
Оси
Цикл
Шаг
Все циклы
Все шаги
Переходить автоматически
Размер маркера
Время всех данных с нуля
Время первых шагов с нуля
Все данные друг за другом
Инверсия AUX данных
Таблица отчета
Настройки
Гистограмма
Интервал времени для выбираемого параметра
В строках циклы для выбранного шага
В строках шаги для выбранного цикла
Физический N цикла
Вид работы
Режим прибора
Время работы
Прошедший заряд
Количество точек DC
Количество точек AC
Количество точек AUX
Потенциал РЦ до
Потенциал РЦ после
Потен-л установления
Ток установления
Параметр на выбор (считается в интервале)
Скорость развертки
Заряд
Энергия
R поляриазионное
E Макс.
E Мин.
E Средний
E Конечный
E Размах
E Наклон
I Макс.
I Мин.
I Средний
I Конечный
I Размах
I Наклон
Заряд положит-й
Заряд отрицат-й
Aux1 Макс.
Aux1 Мин.
Aux1 Средний
Aux1 Конечный
Aux1 Размах
Aux1 Наклон
Aux2 Макс.
Aux2 Мин.
Aux2 Средний
Aux2 Конечный
Aux2 Размах
Aux2 Наклон
E(I макс.)
Е(I мин.)
E(I макс.)-E(I мин.)
I(E макс.)
I(E мин.)
I(E макс.)-I(E мин.)
log(I) Макс.
log(I) Мин.
log(I) Средний
log(I) Конечный
log(I) Размах
log(I) Наклон
E ([t]1/2) наклон
I ([t]1/2) наклон
P Макс.
P Мин.
P Средний
P Конечный
P Размах
Заряд/(E Размах)
Площадь пика тока
Epulse max
Epulse min
Ipulse max
Ipulse min
E(Ipulse max)
E(Ipulse min)
I(Epulse max)
I(Epulse min)
Re(Im=0)
F(Im=0)
Re(F1)
Im(F1)
Re(Макс.Im)
Im(макс.Re)
Re Макс.
Im Макс.
Re Размах
Im Размах
Im(Re) Наклон
Re средний
Im средний
E Ср.кв.отклонение
E Дисперсия
E Асимметрия
E Эксцесс
I Ср.кв.отклонение
I Дисперсия
I Асимметрия
I Эксцесс
Наклон log(СПМ-Е)
Наклон log(СПМ-I)
Цикл
Шаг
Физ.цикл
Вид работы
Режим прибора
Время
Заряд весь
Точек DC
Точек AC
Точек AUX
Е РЦ до
Е РЦ после
Е Устан.
I Устан.
-
Развертка
AUX1 РЦ до
AUX2 РЦ до
AUX1 РЦ после
AUX2 РЦ после
AUX1 устан.
AUX2 устан.
R омическое
Завершение
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
для шага
для цикла
Нет данных
Потенциал
Ток
Задаваемое значение
Диапазон потенциала
Диапазон тока
Внутренний Эталон
Подключить внешнюю ячейку
Подключить AUX к электрохимической ячейке
Подключить AUX к интерфейсному разъему
Задать
Выключить
Расчетное R
Ручное управление прибором
Отсутствует
Ожидание
Мониторинг
Загрузка
Работа
Жду ЕРЦ до
Жду ЕРЦ посл
Изм ЕРЦ до
Изм ЕРЦ посл
Пауза
Установление
Перегрев
13
14
15
16
17
18
19
20
Перейти к потенциалу
Перейти к току
включена
выключена
внутренняя
внешняя
мкс
мс
с
1
2
3
4
5
6
7
Шаг завершен по условию потенциала
Шаг завершен по условию тока
Шаг завершен по условию заряда
Пользователем STOP
Пользователем NEXT
По времени работы
Окончание развертки
Ошибка FRA
Перегрузка по току
Перегрев
Защита по потенциалу
Защита по току
20
Все заврешено по условию потенциала
Все заврешено по условию тока
Все завершено по условию заряда
Окончание ЦВА импульса
Окончание произвольного импульса
Перегрузка импульса по потенциалу
Перегрузка импульса по току
Перегрузка импульса по AUX1
Перегрузка импульса по AUX2
Перегрузка по току из-за неправильной полярности образца
Переполнение памяти
Защита пользователя по потенциалу
Защита пользователя по току
Перегрузка по току при подборе диапазона тока
Окночание развертки импульсов
Ошибка подбора диапазона тока
Перегрузка по потенциалу при развертке импульсов
Перегрузка по току при развертке импульсов
Шаг завершен по условию AUX1
Все завершено по условию AUX1
Шаг завершен по условию AUX2
Все завершено по условию AUX2
Перегрузка или ошибка АЦП
Перегрузка АЦП
Перегрузка АЦП и IR-компенсации
Перегрузка по мощности
Переход к другому шагу
Недопустимая частота
ГИТ закончил реверс
ГИТ закончил
ПИТ закончил
Ошибка: нулевой потенциал ступени ПИТ
Ошибка: выход за предел времени
Некорректный диапазон тока: завышена частота для рабочего диапазона тока-сопротивления
Потеря связи с внешнем модулем на интерфейсе
Шаг завершен по условию температуры
Все завершено по условию температуры
58
59
60
61
62
63
Окончание развертки частоты
65
66
67
68
69
Частотный анализатор перегружен амплитудой переменного сигнала
Прибор перегружен по переменному току
72
73
74
75
76
77
Заданный потенциал + ЕРЦ вышел за предел диапазона
Перегрузка по потенциалу
Окончание развертки частоты и реверса
ЕРЦ вышел за предел диапазона
Перегрузка AUX1
Перегрузка AUX2
Перегрузка по току IR-компенсации
Стартовый потенциал + ЕРЦ превышает максимум развертки
Стартовый потенциал + ЕРЦ меньше минимума развертки
Конечный потенциал + ЕРЦ превышает максимум развертки
Конечный потенциал + ЕРЦ меньше минимума развертки
Задаваемый потенциал (отн.ЕРЦ или последнего) вышел за защиту пользователя (см.атрибуты)
Первышено число попыток перезапуска аналитического режима. Проверьте диапазоны
Шаг пропущен тк задаваемый потенциал (отн.ЕРЦ или посл.) вышел за защиту пользователя (см.атрибуты)
Сработала защита от обрыва цепи электрода сравнения (см. атрибуты)
Ошибка внешнего усилителя (перегрев или отключение бустера)
Перегрузка по току второго электрода
Перегрузка по потенциалу второго электрода
96
97
98
99
100
Причина завершения последнего шага:
Всего выполнить импульсов
Сохранять первый импульс из каждых
Скорость регистрации и данные
Всего будет сохранено импульсов
Имульсы будут сохраняться раз в
Точек данных на импульс
Период регистрации точек данных
с
мкс
Высокая скорость, много данных (4000 точек)
Средняя скорость и объем данных (1000 точек)
Низкая скорость, меньше данных (250 точек)
4
5
В методе импеданса эксперимент завершается с окончанием развертки частоты
Начинаю новый блок работы планировщика N
Загрузка прекращена по превышению максимального кол-ва циклов
Загрузка прекращена из-за превышения максимального кол-ва точек данных
FRA переключил диапазон тока на более грубый
FRA переключил диапазон тока на более тонкий
Выполняю реверс разверкти
Отсанавливаю работу текущим циклом
Задаю значение
Перехожу к следующему
>>>>> Работа запущена
Останавливаю работу
Загрузка всех данных из прибора, канал
Не удалось загрузить данные из прибора, попробуйте переподключиться и повторить
Автоматическое сохранение данных, канал
Подключен прибор:
Всего обнаружено приборов:
Не обнаружено ни одного прибора, попробуйте переподключиться
Не подключен
Не выбрана
Не выполнялась
Выполнена успешно
Выполнена с ошибками
4
Прибор отключен
Загружаются данные с прибора, эксперимент:
Канал
Работа и загрузка данных завершены
Название эксперимента:
Дата и время запуска эксперимента:
Выполнено циклов:
Зарегистрировано точек данных DC + AC:
Использовано памяти прибора (%):
Сохраняю файл
Автоматически сохранить файл не удалось!
Загружаю параметры программы
Программа загружена
Не удалось открыть папку для автосохранения, выбрана стандартная папка Workfiles в папке программы
Начинаю поиск приборов
После выдрежки и измерения Е РЦ
Сразу как Е РЦ станет
Сразу как AUX1 станет
Сразу как AUX2 станет
5
6
7
8
9
10
Внимание! Внесены изменения в рабочий, режим, проверьте настройки запуска и завершения
Гистограмма по циклам для шага
Гистограмма по шагам для цикла
Точек:
Длительность выдержки Е РЦ перед измерением некорректна
Длительность выдержки Е РЦ после измерения некорректна
Длительность измерения Е РЦ перед измерением некорректна
Длительность измерения Е РЦ после измерения некорректна
Длительность установления перед измерением некорректна
Ошибка:
Рекомендация:
Заданная скорость регистрации сильно отличается от рекомендуемой, возможно стоит ее поменять. Рекомендуется (т./с)
Превышена скорость регистрации
Скорость регистрации слишком низкая
Выход задаваемого значения за диапазон потенциала
Выход задаваемого значения за диапазон тока
Задаваемое значение очань мало, рекомендуется выбрать более тонкий диапазон, если возможно
Скорость развертки превышена
Скорость развертки слишком низкая
Слишком длительный импульс
Количество импульсов некорректно
Количество пропускаемых при сохранении импульсов некорректно
Будут сохранены импульсы под номерами (программный / физический)
Некорректная длительность
Проверка стационарного режима
Время работы слишком мало
Время работы превышено
Проверка линейной развертки
Максимум развертки меньше минимума, поменял их местами, проверьте
Максимум и минимум развертки слишком близки, необходимо исправить
Максимум развертки слишком близок к стартовому значению, необходимо исправить
Минимум развертки слишком близок к стартовому значению, необходимо исправить
Максимум развертки слишком близок к конечному значению, необходимо исправить
Минимум развертки слишком близок к конечному значению, необходимо исправить
Стартовое значение должно быть между максимумом и минимумом, необходимо исправить
Конечное значение должно быть между максимумом и минимумом, необходимо исправить
Количество проходов должно быть от 1 до 255
В параметрах линейной развертки есть ошибки, необходимо внести исправления
Проверка циклической развертки
Количество циклов должно быть от 1 до 1.000.000
Количество холостых циклов должно быть от 0 до 10.000
В параметрах циклической развертки есть ошибки, необходимо внести исправления
Количество циклов развертки, если она используется как один шаг программатора, должно быть 1
В параметрах импульсной развертки есть ошибки, необходимо внести исправления
Проверка импульсной развертки
Проверка произвольного хроно-режима
Проверка произвольного импульсного режима
Объем памяти прибора превышен
Время работы шага:
Точек данных:
Использовано памяти (%):
Всего ошибок:
Всего рекомендаций:
Всего будет сохранено циклов
Будут сохранены циклы под номерами (программный / физический):
Время работы программатора:
Выберите папку
Загружено строк:
Открываю файл программатора:
 шаг открываемой программы не доступен для подключенного прибора, шаг не открыт
Открываемый файл не подходит для подключенного прибора, файл открыт, но необходимо вручную проверить все шаги программатора, вчастности настройки прибора, выбранные диапазоны и пределы
Файл успешно открыт
Суммарное время работы:
Переполнение!
Ошибка! Имеются пропуски в строках планировщика. Строки должны быть заполнены без пропусков
Планировщик пуст
При открытии файла фозникли ошибки
Очистить
Настоятельно рекомендуется перезапустить программное обеспечение после смены языка
Старт
Финиш
Макс
Мин
Развертка
Проверка импеданса
Частота слишком высокая
Частота слишком низкая
Некорректное количество частот
Время
Запущен режим отложенного запуска работы, ожидаю команды в управляющем Control файле или нажатия любой другой кнопки для отмены
Режим отложенного запуска отменен
Детектирована команада запуска работы в управляющем файле
Создана папка для сохранения данных планировщика
Автоматически сохраняю данные в файл для канала
Автоматически резервирую данные в файл в папку AutoreservedFiles под номером
Сохраняю данные в файл
Данные сохранены в рабочем файле
Не удалось сохранить данные!
Использовано ограничение по частоте для высокочастотного анализатора FRA
Использовано ограничение по частоте для низкочастотного штатного анализатора
Программатор пуст!
Чтобы задать потенциал относительно Е РЦ, необходимо включить измерение Е РЦ. Проверьте настройки Запуска, внесены исправления
Некорректное значение сопротивления IR-компенсации, необходимо проверить
Амплитуда переменного сигнала некорректна, необходимо проверить
Рабочие частоты:
Для гальваностатического режима выбран фиксированный диапазон тока:
Округление по горизонтали
Округление по вертикали
Мне сложно! Слишком много настроек
Нажмите эту кнопку еще раз в течение 5 секунд, чтобы подтвердить сброс всех неосновных настроек редактируемого режима и установки всего что можно на автоматические настройки
Сброс неосновных параметров отменен
Сброс неосновных параметров подтвержден и выполнен. Вы можете редактировать основные параметры режима, все остальные обнулены, отключены или выставлены на автомат и подсвечены желтым цветом. Также вы можете задавать и все неосновные параметры с нуля
Проверьте параметры импеданса на высокой частоте в редактируемом режиме, если планируется измерять импеданс!
Сохранить данные в формате edf
Экспортировать данные в текстовый файл txt
Экспортировать данные импеданса в файл z
Сохранить все данные
Сохранить только AUX1 данные, как основные
Сохранить только AUX2 данные, как основные
Сохранить
Отмена
Количество циклов в множителе некорректно, исправлено
строк-уровней использовано
Ошибка в значении множителя (добавляемого значения)
Функция множителей включена. Эти значения будет использованы для выбранного умножаемого (инкрементируемого) параметра в результате ее работы для каждого цикла программатора:
Функция множителей выключена или не окажет никакого действия с выбранными настройками
Цикл программатора
Пользовательская защита канала
Максимальный потенциал
Минимальный потенциал
Максимальный ток
Минимальный ток
Количество образца
Единицы измерения
При превышении завершать шаг
При превышении завершать все
Еще атрибуты
Нормировать на количество образца (из атрибутов)
Пауза
Измерить R омическое:
Скорость регистрации данных
Количество точек данных
Номер точки для расчета
4 мкс
8 мкс
16 мкс
32 мкс
Ошибка измер.
Для измерения омического сопротивления требуется включить измерение ЕРЦ до
Ошибка в настройках измерения омического сопротивления
Включена функция измерения омического сопротивления, она увеличит время работы на (мс):
Использовать измеренное R для IR-компенсации на
50%
60%
70%
80%
85%
90%
95%
97%
98%
Включена функция использования (для IR-компенсации) измеренного омического сопротивления. Проверьте, что во всех последующих рабочих режимах включена IR-компенсация, где это необходимо. При возникновении ошибок (перегрузок) повторного измерения R-омического, будет использовано последнее успешное измерение, а в крайнем случае, значение, введенное пользователем в параметре IR-компенсации
Вы должны быть точно уверены, что готовы использовать IR-компенсацию на 85% и более, это может привести к потере стабильности потенциостата и испортить эксперимент. Также это может привести к росту рабочих токов и необходимости использования более грубых диапазонов тока, которым может не хватить возможности компенсировать высокие значения R-омического, что может вызвать перегрузку по току IR-компенсации
означает, что при достижении выбранного критерия будет закончен только выполняемый в этот момент шаг. На всех последующих шагах, циклах программатора или файлах планировщика это событие на отразится (они все будут выполнены в соответствии с их собственными программами, если они имеются).
означает, что при достижении выбранного критерия будет остановлена вся работа. Ни один последующий шаг, цикл программатора или файл планировщика, выполнены не будут.
означает, что при достижении выбранного критерия, выполняемый в этот момент цикл будет назначен последним, независимо от того, сколько циклов еще осталось. Этот цикл будет полностью завершен, а также будут выполнены все последующие файлы планировщика, если таковые имеются.
означает, что при достижении выбранного критерия, выполняемый в этот момент цикл будет назначен последним, независимо от того, сколько циклов еще осталось. Этот цикл будет полностью завершен. Последующие же файлы планировщика выполнены не будут, даже если таковые имеются.
означает, что при достижении выбранного критерия, будет выполнен переход к заданному шагу. Если номер нового шага больше текущего, то будет продолжен текущий цикл. Если меньше или равен, то будет начат новый цикл (если текущий цикл не последний).
означает, что при достижении выбранного критерия, будет выполнен реверс развертки. На всех последующих шагах, циклах программатора или файлах планировщика это событие на отразится (они все будут выполнены в соответствии с их собственными программами, если они имеются).
Данных к загрузке
Название эксперимента (а также количество образца и его единицы измерения) будут храниться в энергонезависимой памяти прибора вместе с экспериментальными данными и будут загружаться из нее вместе с ними.
В планировщике каждая строка соответсвует одному рабочему файлу единичного режима (*.swf) или файлу программатора (*.spf).
Эти файлы необходимо предварительно создать и сохранить в редакторе единичных режимов или в программаторе для подключенного прибора.
Созданная в планировщике суммарная рабочая программа будет вся загружена в прибор при запуске работы.
Прибор автоматически последовательно выполнит все открытые файлы.
В процессе работы, на диаграмме и в памяти программного обеспечения будут присутствовать данные, соответствующие работе только одного последнего выполняемого рабочего файла. 
Данные, зарегистрированные для каждого рабочего файла, будут автоматически сохранены в своем отдельном файле данных *.edf.
В название каждого файла данных *.edf будет автоматически добавлено название выполняемого файла (единичного режима или программатора).
Автосохранение данных в *.edf файл будет происходить сразу после выполнения соответствующего выполняемого планировщиком файла.
Файлы данных будут сохраняться в специально созданную папку с названием всего эксперимента.
Как и при выполнении единичных режимов и программатора, для работы планировщика прибору не требуется связь с компьютером после успешного запуска работы.
Также, все данные, полученные при работе планировщика, храняться в энергонезависимой памяти прибора до запуска следующего эксперимента и их можно скачать из нее.
Внимание! Ячейка НЕ будет отключена после завершения эксперимента, будьте аккуратны, если будете проводить операции с подключенным образцом, он находится под током!
Включена опция неотключения ячейки по заврешению эксперимента, однако также включена функция измерения потенциала РЦ после его завершения, которая всеравно отключит ячейку. Следует скорректировать эти параметры.
Не выключать ячейку после завершения редактируемого шага (режима)
Функция измерения R-омического не применима к выбранному режиму работы
R-омическое
Функция измерения омического сопротивления является импульсной надстройкой к базовым неимпульсным рабочим режимам. В результате ее работы, в зарегистрированных данных появляется дополнительный набор точек данных, из которых автоматически (по заданным параметрам) рассчитывается омическое сопротивление. Оно может быть использовано для компенсации омического сопротивления в последующих шагах, если в них таковая функция включена (и имеется в приборе). Ошибки измерения R-омического обычно возникают из-за перегрузок диапазонов.
Для работоспособности этой функции необходимо, чтобы в начале шага выполнялось измерение ЕРЦ. Для повышения точности измерения R-омического, первый рабочий потенциал должен быть отличен от ЕРЦ, а врежиме гальваностата должен отрабатываться ток, отличный от нулевого. Это позволит создать заметный перепад потенциала на омическом сопротивлении и более точно его измерить. Полученные импульсные данные вы также можете использовать для своих нужд.
Результат измерения омического сопротивления будет выведен в отчетной таблице для редактируемого шага.
Функция множителей позволяет менять один выбранный параметр редактируемого простого режима работы, когда он является шагом программатора.
Его можно либо умножать на заданное значение, либо прибавлять к нему опредленое значение, по истечению заданного количества циклов программатора.
Умножение (или добавление, в тч и отрицательного значения) может повторяться многократно в ходе работы одного программатора.
Каждый из шагов программатора выполняет функцию множителей независимо от других шагов.
В режиме планироващика каждый из добавленных в него программаторов выполняет функции множителей независимо и со своего собственного начала (определяемого здесь стартовыми параметрами шага).
Не удалось распознать прибор, вероятно стоит: обновить программное обеспечение, проверить подключение прибора, проверить номер порта прибора, что он корректен.
Внутр.
Внеш.
Выкл.
Вкл.
Только активный канал
Активный
Нормировки
Дополнительная нормировка на:
Ничего (отключена)
Скорость развертки
Средний ток
Средний потенциал
Наклон тока
Наклон потенциала
Размах потенциала
Другое:
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Интервал (для расчета нормирующего значения) берется из таблицы отчета
Нормировка на кол-во образца
делит и умножает одновременно!
Ошибка нормировки! деление на 0
Считать этот параметр как
Само значение
% от максимума
% от предыдущего
разница с предыдущим в %
5
6
7
8
9
10
; % от макс.
; % от пред.
; % разницы
4
5
6
7
8
9
10
Черный
Серый
Белый
Красн.
Зелен.
Синий
Нормировки для DC AUX (позволяют пересчитать напряжение, оцифрованное с внешнего устройства входом AUX, в единицы, соответствующие этому устройству):
Сдвиг AUX1 на
Сдвиг AUX2 на
Умножение AUX1 на
Умножение AUX2 на
Сохранить
Открыть
Отнормировать необратимо
Интервал частот для выбираемого параметра
Гц
Диаграмма
От t1=
До t2=
От F1=
До F2=
Не показывать Aux данные
Фаза, град.
Емкость посл.
Ф
мФ
мкФ
нФ
пФ
Емкость парал.
R парал.
На универсальном интерфейсе устройств не обнаружено
Использовать дифференциальные AUX электрометры на универсальном интерфейсе
Использовать термодатчик на универсальном интерфейсе
Использовать бипотенциостат на универсальном интерфейсе
Использовать термостат на универсальном интерфейсе
Использовать вращающийся дисковый электрод на универсальном интерфейсе
6
7
8
9
10
На универсальном интерфейсе устройств нет, поэтому его аналоговые входы можно использовать только для постояннотоковых данных, синхронно с данными тока и потенциала. Для импеданса их использовать нельзя, будут сохранены только постояннотоковые данные. Аналоговые входы расположены прямо на прямоугольном разъеме прибора.
Если вам нужен импеданс на AUX электродах, то нужно использовать либо прибор SmartStat50, у которого есть возможность вывода AUX входов сразу в ячейку по шестиэлектродной схеме (на круглые разъемы). Либо нужно подключить дифференциальный AUX электрометр. При его обнаружении прибором, его входы можно будет подключать к ячейке для регистрации как постояннотоковых данных, так и импеданса.
Модуль импеданса, используемый для увеличения рабочей частоты, не работает совместно с AUX электродами. Не используйте его, если вам нужны AUX данные на постоянном или переменном токе.
У прибора SmartStat50 есть возможность подключения AUX входов сразу к ячейке по 6-тиэлектродной схеме. Это даст более высокие частоты по импедансу, по сравнению с подключением дифференциального электрометра. Электрометр с этим прибром лишь даст большую универсальность подключения к исследуемому объекту. 
К универсальному интерфейсу подключен двойной дифференциальный электометр. Его можно использовать для регистрации постояннотоковых данных и импеданса по шестиэлектродной или иной схеме. При включении использования AUX интерфейса, электрометр автоматически активируется и используется как единственный источник AUX сигналов для постоянного тока и импеданса.
Если вам нужны постояннотоковые данные и (возможно) импеданс в ячейке по 2,3,4-электродной схеме, а импеданс на AUX входах не нужен, а AUX нужны для регистрации постояннотоковых данных с внешних устройств (без импеданса), то нужно отключить от прибора электрометр и использовать аналоговые входы универсального интерфейса напрямую с прямоугольного разъема прибора.
Диффернциальный электрометр имеет два канала. Если вам нужен только один, то пожалуйста соедините входы второго неиспользуемого, с землей прибора, чтобы избежать перекрестных помех и ошибок на нем.

К универсальному интерфейсу подключен модуль измерения температуры.
Он позволяет измерять температуру исследуемого объекта, останавливать или запускать эксперимент при определенной температуре. 
При включении модуля, в редакторе простых режимов появится дополнительная вкладка с его настройками.

3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
6-4
7-1
7-2
7-3
7-4
8-1
8-2
8-3
8-4
9-1
9-2
9-3
9-4
10-1
10-2
10-3
10-4
Выделять активный шаг
На эту панель выводится состояние ячейки и прибора
Здесь выводится значение потенциала, а также можно выбрать единицы его отображения в программе
Здесь выводится значение тока, а также можно выбрать единицы его отображения в программе
Здесь выводится значение времени, а также можно выбрать единицы его отображения в программе
Здесь выводится значение заряда, а также можно выбрать единицы его отображения в программе
Здесь выводится значение мощности, а также можно выбрать единицы его отображения в программе
Здесь выводится значение сопротивления, а также можно выбрать единицы его (и импеданса) отображения в программе
Показывать таблицу данных-состояния-управления для всех каналов
Скрыть таблицу данных-состояния-управления для всех каналов
Запустить измерение потенциала разомкнутой цепи на внешней ячейке активного канала (без запуска работы и без включения поляризации ячейки)
Запустить работу активного канала. В энергонезависимой памяти прибора будут стерты данные предыдущего эксперимента
Немедленно остановить работу активного канала
Немедленно перейти к выполнению следующего шага в программаторе активного работающего канала
Временно перейти в режим регстрации потенциала разомкнутой цепи (приостановить эксперимент). Во время этой паузы данне записываться не будут
Закончить всю работу текущим циклом. Текущий цикл будет завершен согласно программе работы. Последующие выполнены не будут
Загрузить в программное обеспечение данные последнего эксперимента из энергонезависимой памяти прибора
Запустить выбранную работу под контролем текстового файла. Работа будет запущена как только в файле Control флаг 0 будет перезаписан пользователем на флаг 1
Перейти к другому, выбранному значению постоянного потенциала или тока в ходе выполнения работы стационарного режима. Выполняемая программа не будет изменена
Выполнить немедленный разворот развертки потенциала или тока. Выполняемая программа не будет изменена
Остановить регистрацию потенциала разомкнутой цепи (мониторинг). Прибор переключится на внутреннюю ячейку
Сохранить текущие данные для активного канала на жесткий диск в edf (или текстовом) формате
Открыть edf файл с данными с жесткого диска для просмотра
Введите в это поле название эксперимента перед нажатием кнопки запуска работы. Также можно задать и другие атрибуты эксперимента нажав кнопку справа
Нажмите эту кнопку, чтобы раскрыть дополнительные атрибуты эксперимента - защиту и свойства образца
Панель перехода к заданному значению потенциала или тока в стационарном эксперименте
Нажмите эту кнопку, чтобы подключить прибор к программному обеспечению. Прибор должен быть включен и подключен к компьютеру с установленными дарйверами
Эта кнопка отключит прибор от программного обеспечения. После этого можно будет подключиться к другому прибору или закончить работу
Эта кнопка позволяет задать папку, в которую автоматически будут сохраняться файлы с данными по завершению каждого эксперимента
Эта кнопка запускает автоматическую проверку прибора. Выполните автоматическую проверку, если вам кажется что прибор неисправен. Проверка выполняется на вутреннем эквиваленте прибора и не требует внешних подключений
Выберите какой режим работы вам потребуется
Выберите язык программного обеспечения. Некоторые сообщения останутся на английском
Выберите, будут ли использоваться в работе Aux электроды или их АЦП или нет.
Aux аналоговый интерфейс и его АЦП будут подключены к электрохимической ячейке по шестиэлектроной схеме. Прямоугольный универсальный разъем использован не будет
Aux интерфейс и его АЦП будут подключены к прямоугольному интерфейсному разъему. Круглые Aux разъемы не будут использованы. Прибор использует 4 электрода для ячейки. Дополнительные электроды можно получить сиспользуя доп оборудование на прямоугольном интерфейсном разъеме
Выберете, будет ли использован установленный в приборе модуль FRA. С ним частотный диапазон расширится вверх, но станут недоступны Aux электроды в режиме импеданса
Выберите, будете ли вы использовать дополнительное оборудование, подключенное к прямоугольному интерфейсному разъему
Это список приборов, подключенных к вашему компьютеру. Выберите нужный вам для подключения двойным кликом или с помощью кнопки Подключить
Эта кнопка очищает отчет о заврешении работы прибора в поле слева
Задает, сколько точек данных будт отображаться на осциллограммах ниже
Список единичных (простых) рабочих режимов прибора. Выберите нужный вам и справа появятся его настройки в нескольких вкладках
Эта кнопка вернте вас в программатор, параметры шага будут при этом скрыты, но вы снова сможете легко к ним вернуться. Не забудьте Применить их
Эта кнопка проверяет параметры выбранного режима и сохраняет их. Если она моргает, то есть непроверенные и не примененные параметры
Эта кнопка сохраняет настройки выбранного единичного режима в файл, чтобы их можно было выслать другому пользователю или использовать позже. Также этот файл можно использовать в планировщике
Эта кнопка открывает параметры единичного рабочего режима из ранее сохраненного файла
Нажмите эту кнопку, чтобы настроить выбранный шаг программатора. Эквивалентна двойному щелчку по строке нужного шага программатора
Эта кнопка удаляет выбранный шаг из программатора
Эта кнопка удаляет все шаги из программатора
Эта кнопка выбирает  - какой шаг можно быдет скопировать на место других шагов
Эта кнопка копирует параметры копируемого шага в другой выбранный в программаторе шаг
Эта кнопка копирует параметры копируемого шага в следующий шаг за сейчас выбранным. Этот новый шаг автоматически станет вновь выбранным
Сколько всего циклов программатора будет выполнено физически
Прибор не может сохранить более 100 циклов. Чтобы выполнить их больше 100, сохранены будут не все. Это поле задает, из скольких циклов будет сохранен первый. Например, если задать 10, то сохранены будут циклы 1, 11, 21,...491, 501...
Этот параметр задает, сколько первых шагов будут выполнены однократно, только в первом цикле (например, как подготовка к основному циклированию) и не будут выполняться в циклах 2,3,4... Полностью все шаги выполнятся только в первом цикле. Может быть равно 0
Эта кнопка проверяет программатор и обновляет его описание.
Эта кнопка сохраняет параметры программатора в специальный файл на жесткий диск. Их можно будет использовать позже или выслать другому пользователю. Также этот файл можно будет использовать в планировщике
Эта кнопка позволяет открыть параметры ранее сохраненного файла программатора.
Это программатор. Каждая строчка это один шаг работы, представляющий собой один единичный режим. Все шаги выполняются последовательно друг за другом и этот процесс можно зациклить. Двойной щелчек по выбранной строчке (шагу) откроет настройки для нее в виде редактора единичного режима. Ниже находятся параметры зацикливания программатора
Это планировщик. Каждая строчка это один файл работы, который должен быть создан и сохранен заранее в редакторе единичных режимов или в программаторе. Все загруженные в планировщик файлы выполняются последовательно друг за другом после запуска работы
Эта кнопка позволяет выбрать и загрузить в планировщик рабочий файл для выбранной строчки. Файл должен быть создан заранее в редакторе единичных режимов или в программаторе
Эта кнопка удаляет ранее загруженный файл из выбранной строчки планировщика
Это меню выбирает тип диаграммы
Эта кнопка позволяет быстро переключить оси с данными импеданса на последние использованные оси постоянного тока и наоборот
Переключение между обычной диаграммой и гистограммой. Гистограмма использует данные отчетной таблицы и строит завивимости разных выбранных параметров от номера цикла
Включить - выключить отображение настроек диаграммы
Включить - выключить отображение таблицы отчета и ее настроек
Включить - выключить отображение таблицы с данными, которые отображаются на диаграмме. Из этой таблицы можно экспортировать или скопировать эти данные
Сохранить диаграмму в виде рисунка
Это таблица данных. Она содержит данные, отображаемые на диаграмме, в том числе и специально расчитываемые из исходных данных (заряд, мощность, модуль импеданса, сдвиг фаз и другие)
Эта кнопка позволяет сохранить данные из таблицы данных в текстовый файл для сторонней обработки
Эта кнопка копирует в буфер обмена выбранную колонку данных
Это таблица отчета. Для нее можно выбрать что отображать в каждой строчке - данные для всех шагов активного цикла или данные для всех циклов для активного шага. Данные из нее можно быстро экспортировать или сохранить нажав правую кнопку мыши на выбранном столбце
Эта кнопка открывает настройки отчетной таблицы
Эта кнопка открывает гистограмму, используемую для графического вывода данных отчетной таблицы
Используйте эти настройки, чтобы выбрать, в каком интервале времени расчитывать специальный выбираемый постояннотоковый параметр в таблице отчета. Его же можно вывести на гистограмму
Используйте эти настройки, чтобы выбрать, в каком диапазоне частот расчитывать специальный выбираемый параметр импеданса в таблице отчета. Его же можно вывести на гистограмму
Выберите какой параметр вы будете расчитывать. Для него также необходимо выбрать диапазон времени или частот, в котором будет производиться расчет
Выберите как будет отображаться выбираемый параметр в таблице отчета и на гистограмме
Эта кнопка позволяет сохранить настройки всей вкладки Нормировки в виде специального файла для использования в дальнейшем
Эта кнопка позволяет открыть настройки всей вкладки Нормировки из специального ранее сохраненного файла
Эта опция включает или выключает нормировку (деление) токовых характеристик (ток, заряд, мощность, импеданс) на количество образца, введенное в дополнительных атрибутах перед запуском эксперимента, результаты которого выведены на экране. Исходные данные исправлены не будут, будет отнормировано лишь визуальное представление данных
Эти настройки позволяют дополнительно разделить токовые характеристики (ток, заряд, мощность, импеданс) на выбранный параметр эксперимента. Исходные данные исправлены не будут, будут отнормированы лишь визуально представленные данные
Эти параметры отвечают за нормировки (дополнительные пользовательские калибровки) для Aux электродов. Используйте их, если к универсальному прямоугольному интерфейсу подключен дополнительный прибор, оцифровываемые данные которого вы бы хотели видеть в определенных единицах (например в градусах для термометра). Сначала скорректируйте сдвиг на нулевое показание внешнего прибора (датчика), а затем умножение. Обязательно сохраните нормировки после этого
Пользовательские нормировки для Aux действуют только на визуальное представление данных. Исходные Aux данные не затрагиваются. Если вы хотите отнормировать исходные данные необратимо, нажмите эту кнопку. После этого исходные данные можно будет сохранить также отнормированными. Вы можете скачать исходные данные из прибра для последнего эксперимента заново, в случае ошибочной нормировки этой кнопкой
Используйте эти настройки если вам нужно вычесть или сложить данные Aux с данным основного канала потенциала. Будут изменены данные напряжений, а также импеданса,  выводимые на диаграмму и таблицу данных справа. Исходные данные изменены не будут, будут пересчитаны лишь данные на диаграмме и в таблице справа от нее. На гистограмме и в таблице отчета изменений не будет
Математические функции для Aux действуют только на данные, выведенные на диаграмму и в таблицу данных справа от нее. Исходные данные Aux и потенциала не затрагиваются, таблица отчета и гистограмма не затрагиваются. Если вы хотите применить математику к исходным данным необратимо, нажмите эту кнопку. После этого исходные данные можно будет сохранить также пересчитанными. Вы можете скачать исходные данные из прибра для последнего эксперимента заново, в случае ошибочного нажатия этой кнопки
Математика для Aux (позволяет вычитать AUX данные из данных основного канала потенциала различными способами):
Компоненты канала
FRA отсутствует
FRA выключен
FRA включен
Aux отсутствует
Aux выключен
Aux включен
Aux выведен на интерфейс
Aux выведен на ячейку
Интерфейс не подключен
На интерфейсе электрометры
На интерфейсе цифровой модуль
На интерфейсе бипотенциостат
На интерфейсе термостат
На интерфейсе ВДЭ
6
7
8
9
10
На этой панели для напоминания отображается выбранная вами (на првой вкладке  Прибор) конфигурация компонентов потенциостата для активного канала. Для других каналов может быть выбрана другая конфигурация, в зависимости от установленных в нем компонентов.
В импульсных аналитических методах нет дополнительных критериев завершения
Ступенчатая ВА (СВА)
Нормальная импульсная ВА (НИВА)
Диффернциальная импульсная ВА (ДИВА)
Квадратно-волновая ВА (КВВА)
5
6
Тип работы
Параметр
Значение
Стандартные настройки
Проверка импульсного аналитического режима
Длительность периода в импульсном режиме некорректна, необходимо исправить
Общее количество импульсов
Период регистрации данных (мкс)
Усредненная скорость развертки (расчитана из высоты и скорости следования импульсов)
Длительность импульса некорректна, необходимо исправить
Предуперждение: для выбраного режима потребуется очень большой объеми памяти прибора. Возможно допущена ошибка, рекомендуется проверить длительности импульсов.
Был выполнен аналитический импульсный режим. Исходные данные тока можно видеть на основной диаграмме, так как они все были записаны прибором во время работы (а в режиме гальваностата - данные потенциала). 
Данные же потенциала (а в гальваностате - тока) фиксировались только в моменты окончания импульсов, когда производилось выделение данных тока (а в гальваностате - потенциала) для построения импульсной вольтамперограммы, которую можно показать на дополнительной диаграмме (она появится справа от основной). 
Остальные данные потенциала (а в гальваностате - тока) были заменены нулями для обеспечения быстродействия регистрации тока и экономии памяти прибора.
Данные импульсной ваольтамперограммы сохранены в файле edf вместе с основными данными. Они также могут быть выведены в таблицу справа для отдельного экспорта или копирования.
Показать данные импульсной ВА
Усреднить по циклам
Если регистрация одной и той же вольтамперограммы была выполнена одинаково в нескольких циклах подряд, то вы можете их усреднить, чтобы повысить соотношение сигнал-шум. Результат будет помещен в первый цикл
Отменить усреднение по циклам данных импульсной ВА
Обнаружены перегрузки по потенциалу, необходимо проверить параметры. Количество импульсов с перегрузками
Подобрать диапазон тока перед запуском импульсов
Будет выполнен один пробный импульс, по его отклику будет подобран оптимальный дипазон тока, а затем выполнено установление стартового потенциала в 1 секунду. В случае возникновения перегрузки в ходе отработки импульсов, развертка импульсов будет начата сначала после установления в 1 секунду
от
до
с шагом в
Период квадратной волны (T=1/f) составил
Включены функции автоподбора диапазона тока пробным импульсом. Прибор будет сам перезапускать развертку импульсов в случае возникновения проблем
Функции автоподбора диапазона тока выключены. В случае возникновения перегрузок или использования слишком грубого диапазона тока, необходимо перезапустить эксперимент вручную с новым диапазоном тока
Однократное выполнение подбора диапазона тока
Включена функция однократного подбора диапазона тока. Это значит, что если использовать этот импульсный режим в программаторе, то диапазон будет подбираться только один раз (первый раз, как встретится). В планировщике же однократное выполнение будет свое на каждый загруженный файл единичного режима или программатора. Однократный подбор рекомендутеся в режиме накопления, для последующего усреднения одинаковых импульсных ВА по нескольким циклам (для этого используется программатор)
Функция однократного подбора диапазона тока выключена. Это значит, что в программаторе или планировщике, при каждом выполнении этого рабочего режима, будет выполняться подбор диапазона тока, хотя оптимальный диапазон мог быть подобран уже до этого. Диапазон тока рекомендутеся подбирать однократно, в особенности в зацикленных режимах с накоплением для последующего усреднения импульсных ВА по циклам (для снижения шума)
Нет
+ к среднему
Нет
+ к сумме
- к сумме
Ступень
Параметры
Высота
Приращение
Длительность
Регистрация Е
Регистрация I
Наложить на импульсы линейную развертку
Задать окончание количеством импульсов
Задать окончание конечным значением
После завершения задать стартовое значение
Проверка профессионального импульсного аналитического режима
Конечное значение (как критерий завершения) расчитывается из ступени с самым большим приращением. Номер выбранной ступени:
Ошибка! Нет ни одной ступени с ненулевым приращением, для выбранных настроек (без развертки и с заврешением конечным значением) нужна хотябы одна ступень с приращением, отличным от нуля
Ошибка! У всех ступеней нулевая длительность. Необходимо задать длительность хотябы одной ступени не нулевой
Возможная ошибка. Ни на однй из ступеней не выбрана регистрация потенциала
Возможная ошибка. Ни на однй из ступеней не выбрана регистрация тока
Профессиональный аналитический импульсный метод
от
окончание по количеству импульсов
окончание при
наложен на линейную развертку
Ошибка прорисовки прогнозирующей диаграммы, весь заданный режим не прорисовать
В этом режиме повторяются импульсы. Каждый импульс состоит из 1-5 ступеней:
Ошибка! Имеются пропуски в ступенях. Все выполняемые ступени должны идти друг за другом без пропусков. За ступенью с нулевой длительностью не может идти выполняемая ступень с ненулевой длительностью
Внимание! В аналитических импульсных режимах использование AUX электродов (входов АЦП) невозможно. AUX входы будут скомутированы как задано, но AUX данные собираться не будут, перегрузки отслеживатся не будут. Рекомендуется отключить AUX
Ничего не делать
Закончить всю работу, если заряд в конце шага
Сделать текущий цикл последним, если заряд в конце шага
Закончить текущим циклом всю работу, если заряд в конце шага
Перейти к шагу, если заряд в конце шага
Критерии, проверяемые однократно при завершении шага:
сработал критерий по всему заряду в шаге
Внимание! В ступени с нулевой длительностью обнаружена ненулевая амплитуда. Занулено для ступени
Внимание! В ступени с нулевой длительностью обнаружено ненулевое приращение. Занулено для ступени
Ничего не делать
Закончить всю работу, если время в конце шага
Сделать текущий цикл последним, если время в конце шага
Закончить текущим циклом всю работу, если время в конце шага
Перейти к шагу, если время в конце шага
сработал критерий по всему времени в шаге
Количество регистрируемых данных было изменено (или программа была изменена), необходимо зайти в настройки рабочего режима и проверить его нажав кнопку Применить
Количество регистрируемых данных было изменено (или программа была изменена), необходимо зайти в программатор и проверить его нажав кнопку Применить
Количество регистрируемых данных было изменено (или программа была изменена), проверьте планировщик
Количество циклов изменено, это могло отразиться на функции множителей в шаге номер
Было обнаружено перегрузок по потенциалу
Было обнаружено перегрузок по току
Ничего не делать с Aux
Закончить текущий шаг при Aux1
Закончить текущий шаг при Aux2
Закончить всю работу при Aux1
Закончить всю работу при Aux2
Сделать текущий цикл последним при AUX1
Сделать текущий цикл последним при AUX2
Закончить текущим циклом всю работу при AUX1
Закончить текущим циклом всю работу при AUX2
Закончить шаг и перейти к шагу при Aux1
Закончить шаг и перейти к шагу при Aux2
Этот критерий остановки по потенциалу будет проверяться в ходе выполнения редкактируемого шага
Этот критерий остановки по току будет проверяться в ходе выполнения редкактируемого шага
Этот критерий остановки по заряду будет проверяться в ходе выполнения редкактируемого шага
Этот критерий остановки по AUX потенциалу будет проверяться в ходе выполнения редкактируемого шага
Этот критерий остановки по общему прошедшему заряду в этом шаге будет проверяться сразу после завершения редактируемого шага
Этот критерий остановки по общему прошедшему времени в этом шаге будет проверяться сразу после завершения редактируемого шага
Ошибка, открываемый файл планировщика не подходит к подклоюченному прибору и не может быть открыт с ним
Открываемый файл не подходит для подключенного прибора, файл открыт, но необходимо вручную проверить настройки, вчастности настройки прибора, выбранные диапазоны и пределы
Идет загрузка рабочей программы в прибор. Прогресс загрузки отображается на главной вкладке "Прибор"
Было обнаружено перегрузок по AUX1
Было обнаружено перегрузок по AUX2
Если в потенциостатическом импульсном режиме, при отработке импульса, возникнет перегрузка по току, то будет включен боле грубый диапазон тока только для последующих импульсов.
Аналогично, в гальваностатическом режиме будет загрублен диапазон потенциала.
Переход на более тонкий диапазон тока или потенциала в импульсных режимах невозможен.
Аналитический метод был перезапущен из-за перегрузки АЦП
Аналитический метод был перезапущен, чтобы загрубить диапазон тока из-за его перегрузки
Аналитический метод был перезапущен, чтобы загрубить диапазон потенциала из-за его перегрузки
Для выполнения заданной работы требуется слишком низкая скорость регистрации данных. Сделайте импульс короче или воспользуйтесь универсальным хроно-режимом (обычной разверткой).
Это пустой режим.
В нем прибор переключится на внутреннюю ячейку, полностью отключившись от внешней, чтобы с ней мог безопасно работать другой прибор или канал. 
Данные могут регистрироваться на внутренней ячейке в количестве 100 точек на всю длительность работы, или нет. 
На внутренней ячейке будет выбран потенциостатический режим 0 В.
Время работы
Регистрировать данные
Проверка пустого режима
Скорость регистрации данных составит
Вторая ось
Если задаваемый потенциал (отн.ЕРЦ,последнего) выходит за пределы
Уложить его в пределы защиты
Пропустить шаг
Остановить всю работу
4
5
цикл
Задаваемый потенциал скорректирован под защиту пользователя на шаге
Задаваемый потенциал за пределами защиты пользователя, поэтому пропущен шаг
Задаваемый потенциал за пределами защиты пользователя, поэтому работа остановлена на шаге
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Очистить
Задаваемое значение выходит за пределы пользовательской защиты. Пользователю Необходимо самому исправить либо задаваемый параметр, либо пределы защиты в дополнительных атрибутах эксперимента.
Условия задания максимума и минимума развертки (отн.РЦ или последнего) не равны. Программа не может достоверно расчитать количество точек данных для регистрации одного цикла-импульса так как неизвестно точеное время работы.
Проверить ЕРЦ
Внимание! Используется задание потенциала относительно последнего зарегитрированного (в предыдущем шаге или цикле) потенциала. Точный прогноз и проверка параметров программой невозможен, будьте внимательны.
Заданный пользователем критерий остановки по потенциалу выходит за пределы максимального диапазона потенциала прибора. Критерий никогда не сможет быть достигнут (некорректен).
Заданный пользователем критерий остановки по Aux выходит за пределы Aux диапазона прибора. Критерий никогда не сможет быть достигнут (некорректен).
Заданный пользователем критерий остановки по току выходит за пределы максимального диапазона тока прибора. Критерий никогда не сможет быть достигнут (некорректен).
Импульсно
Импедансом
Измерить Re на фиксированной частоте
Найти Re, для которого Im=0 в диапазоне частот
Стартовая частота
Конечная частота
Рабочая частота
Измерение R омического с помощью импеданса наиболее простое. Сканирование в диапазоен частот дает более точный результат. Выберите автоматические настройки, если не уверены какие лучше. Ипеданс будет измерен при том же рабочем потенциале или токе, при котором выполнялось (бы) установление. Стационарность в предлагаемом диапазоен частот не важна. Полученные данные импеданса также будут сохранены и доступны для использования
Была включена опция использования измеренного омического сопротивления, но не включена сама функция компенсации омического сопротивления. Программа ее включила в настройках прибора.
Остановить работу при разрыве цепи электрода сравнения если размах потенциала превысит
за
Стандартные
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
Для первых четырех рабочих режимов можно включить функцию проверки разрыва цепи электрода сравнения. Она отслеживает размах потенциала в течение заданного интервала времени по ходу эксперимента и остановит его, если размах будет превышен.
Включить/выключить функцию, которая отслеживает целостность цепи электрода сравнения (всей цепи Ref) по размаху потенциала в течение заданного времени
Максимально допустимый размах потенциала для функции контроля целостности цепи электрода сравнения
Длительность, в течение которой функция отслеживаения разрыва цепи Ref будет расчитывать размах потенциала
Задать стандартные, рекомендуемые параметры для функции отслеживания разрыва цепи электрода сравнения
Программа SmartSoft проверяет все задаваемые параметры экспериментов - не выходят ли они за пределы пользовательской защиты. Также прибор делает такую проверку перед запуском каждого рабочего шага когда задает потенциал относительно ЕРЦ или последнего потенциала, тк проверить его заранее не всегда возможно. Здесь можно выбрать, что делать если произойдет выход за пределы пользовательской защиты 
Отключать функцию проверки разрыва на время выполнения универсального хроно-режима
Универсальный хроно-режим сам по себе является динамичным режимом, в котором могут штатно выполняться большие скачки потенциала. Воспользуйтесь этой опцией, чтобы избежать ложных срабатываний защиты от обрыва цепи электрода сравнения, так как ее работа как раз основана на отслеживании таких перепадов потенциала
Функция проверки целостности цепи электрода сравнения работоспособна в режимах: стационарных, линейной и циклической развертках и универсальном хороно (если для последнего она специально не отключена).
Выберите, что делать при выходе за пределы пользовательской защиты
Параметры пользовательской защиты по потенциалу
Параметры пользовательской защиты по току
Количество и масса образца могут быть использованы для вывода удельных единиц измерения для масштабируемых параметров (на диаграмме и в таблицах, включается в настройках диаграммы - нормировки)
Два нажатия этой кнопки установят везде где можно автоматические настройки и отключат сложные настройки выбранного единичного режима, Вам останется настроить только две первые вкладки - основное и прибор
При включении этой опции, программное обеспечение будет замерять текущее значение потенциала РЦ в подключенной ячейке и строить прогноз редактируемого рабочего режима с учетом его значения для тех потенциалов, которые задаются относительно РЦ
Вручную
Автомат. быстро
Автомат. норм.
Автомат. медленно
Из-за скорости регистрации количество доступных диапазонов тока ограничено, доступно диапазонов
Автодиап.только 1й цикл
При включении этой опции автоматический диапазон тока будет только на первом цикле ЦВА. На последующих останется только автозагрубление. Это избавит чистовые конечные циклы от разрывов переключений диапазонов
Этот диапазон потенциала будет выбран сразу после запуска редактируемого режима работы. При перегрузке будет выполнено преключение на более грубый диапазон, если он имеется
Этот диапазон тока будет выбран сразу после запуска редактируемого режима работы. При перегрузке будет выполнено преключение на более грубый диапазон
При автоматическом диапазоне тока, прибор сможет переходить на более тонкие диапазоны при необходимости
Это минимальный диапазон тока, на который прибор сможет автоматически переключиться. Используйте эту опцию, чтобы предотвратить появление нежелательных разрывов в данных от переключения диапазонов на высоких скоростях регистрации
Эта опция включает IR-компенсацию, если она доступна для подключенного прибора и выбранного режима работы. Омическое сопротивление R можно измерить импульсно или импедансом вручную, или автоматически - настроив параметры в соответствующей вкладке
Это значение компенсируемого омического сопротивления. Чем грубее диапазон тока, тем меньшее значение можно скомпенсировать (максимум приведен ниже)
Чем грубее диапазон тока, тем меньшее значение R-омического можно компенсировать. Этот элемент показывает какой запас от максимума имеется для выбранного диапазона тока
Если включить эту опцию, то по завершению редактируемого шага (единичного режима) поляризация не будет отключена. Ячейка останется под  тем же потенциалом или током, какой был на момент окончания работы
Включив эту опцию, диапазон тока для выбранного импульсного режима будет выполнен только один первый раз, если используется программатора (он не будет переподбираться в последующих циклах или шагах программатора)
Омическое сопротивление будет автоматически измерено прибором по заданным настройкам в момент задания потенциала или тока для редактируемого режима
Выберите, каким методом нужно измерить омической сопротивление
Задайте, сколько точек данных необходимо зарегистрировать для вычисления омического сопротивления
Выберите номер точки данных, по которой необходимо выполнить расчет. Эта точка данных должна быть при потенциале или токе, отрабатываемом в выбранном рабочем режиме, вы можете выполнить пробное измерение и найти ее в сохраненных данных
Измеренное значение  R-омического можно использовать во всех последующих циклах или шагах работы (а также для редактируемой работы), для которых включена функция его компенсации
Измерение на фиксрованной частоте менее точно, но, например значение ESR принято измерять на частоте 1 кГц. При развертке же частоты прибор будет искать значение Re, для которого Im=0 (или минимально, если пересечения с нулем не будет)
Стартовая частота (или единственная рабочая частота)
Конечная частота
Выберите, что делать с выбранным параметром эксперимента - добавлять к нему заданное значение или умножать его на него через заданное количество циклов программатора
Через сколько циклов программатора выполнять умножение или добавление
Выберите, какой параметр эксперимента прибор будет изменять по ходу выполнения программатора
Задайте, какое значение прибор будет добавлять (можно отрицательное для вычитания) к величине выбранного параметра эксперимента, или на какое значение его нужно будет умножать
Выберите, что делать со скоростью регистрации данных. Если изменяемый параметр влияет на длительность эксперимента, то следует поменять и скорость регистрации (чтобы данных получилось не слишком много или наоборот очень мало). Например, скорость ЦВА или зарядный ток аккумулятора
Потенциал разомкнутой цепи будет измерен перед запуском эксперимента (до установления в этом шаге, если оно включено)
Задайте, сколько времени выдержать потенциал разомкнутой цепи
Задайте сколько времени потенциал РЦ будет измеряться после его выдержки (если выдержка используется)
Включив эту опцию, выбранные выше параметры выдержки и измерения ЕРЦ будут выполнены только в первом цикле программатора, а востальных выполнены не будут
Вы можете выбрать как запустить работу этого шага - как обычно (после завершения выдрежки ЕРЦ в течение указанного времени), или досрочно (как только будет достигнут заданный критерий в ходе выдержки ЕРЦ). Измерение ЕРЦ будет выполнено в обоих случаях сразу после выдержки как указано
Потенциал разомкнутой цепи будет измерен после завершения этого шага
Задайте сколько времени будет выполняться установление (стационарная выдержка потенциала или тока, с которого начинается редактируемый шаг). Полезно, например, при выполнении разверток, чтобы исключить бросок тока при включении ячейки
Вы можете сохранить данные установления, например для расчета заряда. Данные установления будут добавлены перед основными данными эксперимента. Скорость регистрации при установлении будет выбрана так, чтобы для него получилось около 100 точек
Задаваемое стационарное значение тока или потенциала
Длительность работы стационарного режима. Может быть сокращена критериями остановки
Значение тока или потенциала, с которого начнется развертка
Значение тока или потенциала, на котором развертка закончится
Верхний предел развертки тока или потенциала. Должен быть выше стартового и конечного значений
Нижний предел развертки тока или потенциала. Должен быть ниже стартового и конечного значений
Скорость развертки потенциала или тока
Сколько раз пересечь конечное значение. Например, 1 раз если нужна простая линейная развертка от одного потенциала до другого
Сколько циклов необходимо выполнить. Не более 100, а если нужно больше, то пропуск циклов при сохранении должен быть больше нуля
Сколько дополнительно несохраняемых циклов нужно выполнить перед основными. Полезно в программаторе, когда сохранен может быть только один цикл, а нужны предварительные для установления постоянного вида вольтамперограммы; или чтобы сэкономить память прибора
Если количество выполняемых циклов больше 100 (не считая холостых), то все циклы сохранить не получится, поэтому часть из них будет выполнена, но не сохранена (например, первый сохранен, а последующие 2,3,4,5 - нет, 6й сохранен, а 7,8,9,10 нет и тд)
Потенциалы или токи, приведенные в строчках этой таблицы, будут последовательно выполняться друг за другом в течение приведенных справа от них длительностей
Чтобы строка не выполнялась, ее длительность должна быть нулевой. Строки должны заполняться без пропусков (без нулевых длительностей между рабочими строками)
Постоянное значение, к которому будет добавлен синусоидальный сигнал
Частота, с которой начнется развертка частоты. Настоятельно рекомендуется начинать с более высоких частот
Выберите тип импульсной ВА, которая вам нужна
Параметры эксперимента для выбранного типа импульсной вольтамперометрии
Параметры ступеней создаваемой импульсной ВА. Все 5 ступеней последовательно выполняются друг за другом в одном импульсе. Импульсы как обычно, следуют друг за другом
На импульсы будет наложена линейная развертка (будет использован предельно малый шаг цифрового синтеза развертки)
Потенциал или ток, на который будет наложен первый импульс
При включении этой опции, по завершению отработки импульсов, будет совершен возврат к стартовому значению потенциала или тока
Длительность плато в максимуме или минимуме развретки некорректна
Плато в максимуме
Плато в минимуме
Длительность выдержки постоянного потенциала (или тока) в максимуме развертки (при достижении максимума, потенциал (или ток) задержится в нем на заданное время, если нужно)
Длительность выдержки постоянного потенциала (или тока) в минимуме развертки (при достижении минимума, потенциал (или ток) задержится в нем на заданное время, если нужно)
Обнулить длительность
Данные при развертке регистрируются через каждые
Регистрация данных дает представление о том, сколько времен прошло в пустом режиме между рабочими шагами
Это приблизительная оценка амплитуды по потенциалу. Она рассчитана исходя из амплитуды переменного тока, а также ожидаемых значений измеряемого импеданса по выбранному диапазону тока
Измерение импеданса закончится на этой частоте
Сколько частот (или точек) необходимо измерить. Частоты будут расставлены с равным отношением между соседними
Амплитуда синусоидального переменного сигнала (составляет половину амплитуды от пика до пика) 
Быстро - усреднение по 1 периоду на низкой частоте. Нормально - усреднение по 3 периодам на НЧ. Точно - усреднение по 7 периодам на НЧ
Этот элемент показывает, какой запас амплитуды имеется при выбранных диапазонах
Включить вторую (правую) ось. На ней будут выведены данные, комплиментарные данным основной оси, в тех случаях, когда это возможно и логично
Скопировать данные столбца в буфер обмена
Сохранить данные столбца в текстовый файл
Перехожу к шагу, заданному пользователем
Перейти к шагу
Перейти к заданному пользователем шагу не заканчивая текущий. Для ввода номера нового шага появится специальная панель. Если номер нового шага больше текущего, то бедет продолжен текущий цикл программатора. Если новый номер шага меньше или равен текущему, то будет начат новый цикл. Вы не сможете ввести номер больше, чем шагов использовано в выполняемом программаторе
Если номер нового шага больше текущего, то будет продолжен текущий цикл программатора. Если новый номер шага меньше или равен текущему, то будет начат новый цикл. Вы не сможете ввести номер больше, чем шагов использовано в выполняемом программаторе
Если номер нового шага больше текущего, то будет продолжен текущий цикл программатора. Если новый номер шага меньше или равен текущему, то будет начат новый цикл (если выполняется не последний цикл). Не вводите номер больше, чем использовано шагов в программаторе
Некорректный номер шага, к которому назначен переход по условию (критерию). Исправлен до максимального номера используемого шага в программаторе
Автоматические округления
из
По завершению работы, здесь появится синяя надпись Ok! если эксперимент прошел без ошибок. Красная Error если эксперимент закончен аварийной остановкой. Оранжевая Ok означает что все хорошо, но возможно есть данные с перегрузкой, стоит проверить
Импульсные данные не привязаны ко времени
Будет предложен набор параметров для тока, потенциала, заряда и тп
Будет предложен набор параметров для токов и потенциалов импульсной ВА
Будет предложен набор параметров для данных импеданса (Re, Im и тп)
Некорректная версия прошивки прибора. обратитесь за консультацией и перепрошивкой (бесплатным апгрейдом) по адресу potentiostat@mail.ru. Версия прибора:
Версия, под которую расчитано ПО:
Aux E1
Aux E2
Потенциал 2
Ток 2
0
1
2
Бипот.
4
5
6
7
8
9
Относительно Comp
Относительно Ref
Ничего не менять
Умножать через каждые
Увеличивать через каждые
2й электрод
Функция множителей для задаваемого значения 2-го электрода:
Копировать
Задаваемые DC значения:
Стартовое значение
Конечное значение
Количество точек
Выдержка в каждой точке
Частота импеданса
Амплитуда
Точность
Выполнить обратный ход по задаваемым значениям
С этого постояннотокового значения начнется развертка потенциала (или тока)
На этом значении развертка потенциала (или тока) закончится
Это количество постояннотоковых значений (ступеней) потенциала (или тока) будет выполнено
Эта длительность будет выдержана в начале каждой ступени (при каждом значении потенциала или тока) перед тем, как измерять на ней импеданс
На этой частоте будет выполнено измерение импеданса в каждой ступени
Это амплитуда синусоиды возбуждающего сигнала на заданной частоте (амплитуда от пика до пика будет вдвое выше)
Это параметр выбора скорости или точности измерения
Если включить эту опцию, то в дополнение к основному проходу (от стартовой частоты к конечной) будет выполнен обратный ход по задаваемым частотам
Если включить эту опцию, то в дополнение к основному проходу (от стартового потенциала или тока к конечному) будет выполнен обратный ход по задаваемым значениям
Расчетное значение развертки составит
(без учета реверса)
Высота ступени составит
Количество частот на декаду
Соотношение между соседними частотами
Длительность работы в режиме импеданса слишком велика (макимально 2 миллиона секунд), необходимо внести исправления
Потенциостатическое прерывистое титрование
Гальваностатическое прерывистое титрование
Стартовый потенциал
Стартовый потенциал
Конечный потенциал
Конечный потенциал
Высота ступени потенциала
Высота импульса тока
Длительность релаксации
Длительность поляризации
Общий таймаут по времени
Выполнить обратный ход
С этого значения потенциала начнется потенциостатическое титрование. Или при этом значении потенциала закончится обратный ход гальваностатического титрования
Этим значением потенциала закончится прямой ход потенциостатического титрования. Или при достижении этого значения потенциала закончится прямой ход гальваностатического титрования
Это значение потенциала будет добавляться при каждом включении потенциала в потенциостатическом титровании. Или это значение тока будет задаваться при каждом включении тока в гальваностатическом титровании
В течение этого времени ячейка будет выключена и релаксировать перед каждой ступенью потенциала или включением тока
В течении этого времени будет отрабатываться ступень потенциала или значение тока
Это максимально допустимое время работы всего титрования. Требуется для безопасности эксперимента, но задавать нужно с запасом и с учетом реверса, если он включен
При включении этой опции, в дополнение к прямому ходу титрования, будет выполнен обратный ход, чтобы достичь конечный потенциал, а потом вернуться к стартовому потенциалу
Проверка потенциостатического прерывистого титрования
Проверка гальваностатического прерывистого титрования
Некорректная длительность
Некорректное значение таймаута
Вероятно в значениях режима есть ошибка
Начальный и конечный потенциалы не могут быть одинаковы
Задаваемое значение не может быть равно нулю
Слишком большая разница в длительностях релаксаций
Всего будет отработано значений потенциала
Всего включений тока будет
В гальваностатическом прерывистом титровании прогноз по времени работы очень условен так как зависит от типа и характеристик образца. Диаграмма прогноза поэтому, точно изображает только амплитуды тока, но не общий предел по времени и момент перехода к реверсу
Показать данные прерывистого титрования
Тип осей
Рассчитывать за последние
При включении этой опции будет показана вторая диаграмма с выходными данными прерывистого титрования
Выберите, какие данные нужно показать в качестве результатов прерывистого титрования
Выберите, за сколько последних секунд каждой ступени потенциала потенциостатического титрования (или каждого импульса тока гальваностатического, или каждого периода релаксации) нужно выполнить расчет результатов прерывистого титрования
При включении этой опции будет показана вторая диаграмма с выходными данными импульсной вольтамперограммы
Применить множитель по Y
При включении этой опции, результаты любого расчета для импульсного титрования, будут умножены на заданное значение (для вертикальной оси)
E-релакс
E-стационар
I-стационар
Delta(E-стационар)
Delta(E-под током)
Delta(E-релакс)
[Delta(E-стац)/Delta(E-под током)]2
[Delta(E-релакс)/Delta(E-под током)]2
dE/d[(t)1/2]
d[log(i)]/dt
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
t-стационар
E-стационар
Заряд
SOC
100%-SOC
6
7
8
9
10
Результаты титрования и выбор их типа, будут предложены на диаграмме в ходе работы
Задание потенциала относительно РЦ или Последнего может привести к неточностям работы титрования
Показать результат расчета на диаграмме
При включении этой опции, для выбираемого параметра, если он являются наклоном, то он будет показан в виде прямой на диаграмме, если ее оси соответствуют этому параметру
Это цвет линии, показывающей наклон на диаграмме
Толщина
Это толщина линии, показывающей наклон на диаграмме
Идет процесс чтения файла. Номер считываемой строки выводится в самом низу программы. Это сообщение исчезнет когда файл будет открыт
Выбранный диапазон тока-сопротивления не позволяет развивать максимальную частоту подключенного прибора из-за физических ограничений (подробности в документе ANS3 в папке документации). Если ВЧ импеданс ячейки действительно требует измерения на максимальной частоте, то запускайте измерение на 2м или 3м диапазонах. Однако, диапазон тока-сопротивления обязательно должен соответствовать измеряемым модулям импеданса. 
Невозможно показать из-за ошибок
слишком высокая частота для текущего диапазона тока, данные некорректны, сохранить нельзя, пропускаем частоту на диапазоне
слишком высокая частота для текущего диапазона тока, необходимо поменять стартовый диапазон тока, останавливаем работу на диапазоне
Внимание! Скрыты некорректные данные импеданса, полученные на завышенных частотах, необходимо поменять частоты или стартовый диапазон тока. Некорректных частот: 
Точка номер:
, задан диапазон потенциала:
, диапазон тока:
от
до
Есть ошибки в шаге
ЕРЦ до
ЕРЦ после
Установление
Ячейка НЕ выключается
каждые
циклов
Внимание! При работе функции множителей меняется скорость регистрации, расчет длительности работы и объема требуемой памяти из-за этого не является точным (расчет может оказаться больше 100%)!
Оставить заданным
Разделить
Умножить
Термопара
Тип термопары
B
T
J
K (стандарт)
N
R
S
T
Скорость записи данных температуры
Равна скорости E-I данных
Скорость T-I данных / 2
Скорость T-I данных / 5
Скорость T-I данных / 10
Скорость T-I данных / 20
Скорость T-I данных / 50
Задается автоматически
Регистрация Т невозможна
Ждать в режиме ЕРЦ ожидая температуру
после этого выдержать ЕРЦ еще
и закончить ЕРЦ
(нужно включить измерение ЕРЦ до основного режима, с запасом по длительности)
Выполнять установление ожидая температуру
После этого выполнять установление еще
и закончить установление
(нужно включить установление, с запасом по длительности)
Ничего не делать
Закончить текущий шаг при температуре
Закончить всю работу при температуре
Сделать текущий цикл последним при
Закончить текущим циклом всю работу при
Закончить шаг и перейти к шагу номер, при
С, через каждые
циклов
Не менять критерии температуры
Добавлять к температуре ожидания ЕРЦ
Добавлять к температуре установления
Добавлять к пределу температуры
Температура некорректна
Длительность некорректна
Количество циклов некорректно
Для использования настройки ожидания заданной температуры в ходе выдержки ЕРЦ, необходимо включить опцию измерения ЕРЦ до начала работы во вкладке Запуск
Длительность выдержки ЕРЦ перед измерением должна быть увеличена и должна быть больше длительности стабилизации температуры
Длительность установления должна быть увеличена и должна быть больше длительности стабилизации температуры
Включена функция варьирования температуры от цикла к циклу. Будут использованы следующие значения температур для циклов:
Функция варьирования температуры от цикла к циклу не окажет никакого действия
Регистрация с термопары
Термопара без регистрации
Произошло оключение внешнего модуля на универсальном интерфейсе
Устройств нет
Электрометр
Термордатчик
Бипотенциостат
Термостат
ВДЭ
6
7
8
9
10

выкл
вкл
Температура
выкл.
Выберите тип термопары. Температура будет автоматически рассчитываться для нее с учетом ее нелинейности и температуры холодного спая
Скорость записи температуры может быть выше скорости ее фактической регистрации и для некоторых режимов ее можно выбрать
Эти параметры позволяют дождаться заданной температуры в состоянии разомкнутой цепи и после этого, через определенное время начать основной эксперимент
Эти параметры позволяют дождаться заданной температуры в состоянии постоянного потенциала или тока установления и после этого, через определенное время начать основной эксперимент
Эти параметры позволяют остановить работу при заданной температуре и выполнить выбранное действие
Вы можете запрограммировать изменение одного из заданных температурных пределов, путем добавления к нему определенной величины через нужное количество циклов работы программатора для регистрации температурной зависимости
Инверсия:
Скрыть:
Включить второй универсальный интерфейс
Включить высокое напряжение на Counter
Включить внешний аналоговый вход
Приоритет быстродействия
Стабильность
Быстродействие
В выключенном состоянии, потенциостат будет максимально развивать безопасное напряжение до 15В. Во включенном состоянии - свое максимальное поляризующее напряжение. Будьте осторожны при напряжениях более 20 В. Оно может повредить электрохимическую ячейку
Сигнал с дополнительного внешнего входа будет дополнительно подан на ячейку в виде тока в режиме гальваностатата или потенциала в режиме потенциостата, пропорционально максимуму выбранного диапазона тока или диапазона потенциала соотвественно
Почти всегда стоит использовать приоритет стабильности. Быстродействие нужно только в импульсных режимах при работе по двухэлектродной схеме, а также в высокочастотном импедансе
Запустить работу?
Проверьте название эксперимента (до 65 символов)
Запуск
Отмена
Текст названия эксперимента взят из последней строки таблицы в основном окне для запускаемого канала.
Здесь Вы можете при необходимости исправить его до запуска работы.
Это название будет загружено в прибор вместе с рабочей программой и сохранен в его flash-памяти.
Также будут сохранены время и дата запуска эксперимента.
При каждой загрузке данных из прибора, название будет загружено вместе с ними и вставлено в последнюю строку таблицы в основном окне.
После окончания загрузки данных из  прибора, они будут автоматически сохранены на компьютере с именем рабочего файла, с добавлением номера канала и этого названия.
Рекомендуется вводить содержательное название, так как это потом может сильно помочь при обработке экспериментальных данных.
Если название не нуждается в исправлении, просто нажмите "Enter" для быстрого запуска работы.
Вы можете отключить запрос названия в панели атрибутов справа вверху основного окна SamrtSoft.
Запрашивать при старте работы
Усилитель тока
откалиброван
неоткалиброван
Калибровать
Произошла потеря связи прибора с усилителем тока! Проверьте подключение усилителя к потенциостату, а также включен ли он. После этого перезагрузите прибор и переподключитесь в программе.
Калибровка идет...
Калибровка выполнена успешно
Калибровка выполнена и сохранена успешно, можно работать
Калибровка НЕ ВЫПОЛНЕНА!
Калибровка усилителя тока не удалась. Проверьте подключение усилителя к потенциостату и подключение измерительных проводов к Тестовой Цепи усилителя, перезагрузите потенциостат и усилитель и попробуйте выполнить калибровку еще раз. При последующей неудаче обратитесь к производителю.
Подготовка...
К калибровке готов
Калибровать. Oбязательно!
Перекалибровать (необязательно)
К потенциостату подключен усилитель тока, но он не откалиброван, так как не найден файл его калибровок. Дальнейшая работа невозможна. Оключите усилитель или откалибруйте его. Калибровка займет менее 5 секунд и не требует ничего, кроме подключения измерительных проводов к Тестовой Цепи усилителя. При необходимости обратитесь к руководству усилителя или к производителю.
Подключите токовые провода усилителя и потенциальные провода потенциостата к Тестовой Цепи на передней панели усилителя согласно маркировке.
Нажмите кнопку Калибровать и дождитесь окончания калибровки. Процесс калибровки займет менее 5 секунд.
Калибровка будет выполнена автоматически. Параметры калибровки будут сохранены в памяти потенциостата для этого усилителя. 
В дальнейшем калибровка будет браться программой из памяти потенциостата автоматически, и вам больше не нужно будет калибровать ваш усилитель под ваш потенциостат (но вы можете это сделать при желании). 
При переносе программы на другой компьютер или ее обновлении, калибровка сохранится в памяти прибора.
При смене потенциостата или усилителя, необходимо выполнить калибровку заново, иначе точность по току будет снижена.
Отключение и подключение усилителя к потенциостату не требует перекалибровки.
Калибровки усилителя никак не затрагивают калибровок потенциостата.
Быстродействие
Диап. Вкл/Выкл
Предупреждение! В редактируемом режиме используются высокие напряжения, но в конфигурации прибора высокое напряжение отключено. Прибор не сможет достигнуть этих напряжений. Необходимо снизить параметры, либо включить высокое напряжение (в первой главной вкладке программы).
Напряжение Counter до
Включено повышенное напряжение на вспомогательном электроде. Будьте аккуратны!
Ошибка усилителя тока. Он либо выключен, либо отключен от потенциостата, либо перегрет. Потенциостат отключен от компьютера. Подключитесь заново после устранения проблемы.
Задавать потенциал Work-2 относительно
Реакция на пользовательскую защиту
Выключен
Реагировать только электродом 1
Реагировать только электродом 2
Реагировать обоими электродами
Потенциал относительно
Потенциал 2
Ток 2
Диапазон
Режим
Второй электрод
Электрод
Aux на втором электроде
Сделать активным электрод N
Только активный электрод
Выделять активный электрод
Сейчас активен электрод N
Первичные критерии:
Вторичные критерии:
Критерии, проверяемые однократно при завершении шага:
Критерии для первого электрода:
Критерии для второго электрода:
Критерии первого электрода, проверяемые однократно при завершении шага:
Равным току второго электрода
Равным току первого электрода
Бипотенциостат
Функция множителей для второго электрода не окажет никакого действия
Измерять потенциал Comp-2 относительно
Ref-1
Comp-1
Второй электрод выключен
Второй электрод работает в режиме вольтметра: во втором канале будет измеряться потенциал Сomp-2, ток в нем будет обнулен, измерять импеданс на нем невозможно
Второй электрод работает в режиме потенциостата: во втором канале будут измеряться потенциал Comp-2 и ток Work-2, а в ячейке отрабатываться заданный потенциал Work-2 на втором рабочем электроде, измерять его импеданс можно
Второй электрод работает в режиме гальваностата: во втором канале будут измеряться потенциал Comp-2 и ток Work-2, а в ячейке отрабатываться заданный ток Work-2 на втором рабочем электроде, измерять его импеданс можно
Второй электрод работает в режиме Aux входа: во втором канале будут измеряться потенциал Comp-2, а его ток будет приравен току Work-1, хотя физически Work-2 будет отключен. Измерять импеданс Comp-2 можно (это 5-ти электродная схема)
На 2-м электроде задан диапазон тока 
1-й Е
1-й I
1-й Q
2-й Е
2-й I
2-й Q

Осн. Е
Осн. I
Осн. Q
Осн. Е
Осн. I
Осн. Q
Aux 1, 2
Включить функцию умножения-добавления для выбранного параметра
Выбрана отработка потенциала относительно РЦ, но значение ЕРЦ неизвестно, поэтому прогноз может быть неточным или ошибочным. Для точного прогноза рабочего режима рекомендуется включить проверку ЕРЦ.
Проверьте знак развертки на предмет отсутствия лишних разворотов линейной развертки на диаграмме прогноза ниже. При их наличии просто поменяйте знак скорости развертки
Выполнить только однократный проход от стартового значения к конечному
Неизвестно
Нормировки позволяют разделть все параметры, привязанные к количеству (ток, заряд, энергию, мощность, импеданс, сопротивление) на выбранный нормирующий коэффициент
Сохранить параметры
Открыть параметры
Общие нормировки
AUX нормировки
AUX математика
Компенсация импеданса
IR-компенсация
Перерисовать диаграмму
Входная индуктивность
Входная емкость
Гн
мГн
мкГн
нГн
пГн
аГн
Ф
мФ
мкФ
нФ
пФ
аФ
Выполнить необратимо
Компенсировать
Отменить компенсацию
Компенсировать основные данные
Компенсировать AUX1 данные
Компенсировать сразу по ходу выполнения эксперимента
Включена опция компенсации входного импеданса прибора.
Вы уверены, что она требуется и ее параметры корректны?
Если вы не знаете что это, то нажмите Отключить, чтобы не исказить данные.
Компенсацию можно настроить или отменить ее действия в панели Преобразования.
Принять
Отключить
Преобразования
Программно компенсировать падение потенциала на омическом сопротивлении
Включена опция программной компенсации омического сопротивления.
Вы уверены, что она требуется и ее параметры корректны?
Если вы не знаете что это, то нажмите Отключить, чтобы не исказить данные.
Компенсацию можно настроить или отменить ее действия в панели Преобразования.
Ref
Comp
GND
В режиме бипотенциостата измерение омического сопротивления невозможно
Работа в внешним предусилителем в этой модели потенциостата невозможна. Потенциостат отключен. Используйте внутренний модуль предусилителей с Aux входами или доустановите его для работы по 5-8 электродным схемам. 
Использовать Aux1 АЦП на Counter электроде
Работа дифференциального электрометра-предусилителя с лабораторной серией SmartStat невозможна. Прибор отключен. Пользуйтесь встроенной опцией регистрации напряжения на вспомогательном электроде или используйте SmartStat из професиональной серии.
Расчет СПМ:  Период (точек)
Вычесть дрейф
Эти параметры позволяют настроить расчет спектральной плотности мощности шумов (и диаграммы распределения) по току и потенциалу
Количество точек в каждом усредняемом отрезке (задает нижнюю частоту и аккуратность расчета СПМ, и количество отсчетов в диаграмме распределения)
Эта опция включает вычитание аппроксимацией прямой в каждом усредняемом отрезке СПМ
Нажмите эту кнопку, чтобы произвести расчет с заданными параметрами (для данных тока и потенциала), после этого данные СПМ (или диаграммы распределения) появятся на диаграмме
Идет расчет, усреднение N: 
Закончил! Всего усреднений:
Нет данных
Выполните расчет
Количество
Копирование
Копировать данные можно только между синхронными массивами
Скопировать данные из
в
Потенциал
Ток
Канал
Компенсировать Aux2 данные
Все что до активной точки
Заменить активной точкой
Выберите активную точку в таблице данных. Нажмите эту кнопку и Z-данные до активной точки будут заменены на значение в активной точке. Так можно убрать нескомпенсированную индуктивность
